**2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务项目**

**公开招标文件**

**采 购 人：南通市公安局通州湾江海联动开发示范区分局**

**江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局**

**采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司**

**日 期：二〇二五年七月**

目 录

第一部分 投标邀请

第二部分 投标须知

第三部分 项目需求

第四部分 评标方法与评标标准

第五部分 投标文件组成

第一部分 投标邀请

项目概况

2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务项目的潜在投标人可在通州湾江海联动开发示范区网下载招标文件，并于2025年8月15日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

1.项目名称：2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务项目；

2.预算金额：7.99万元；

3.最高限价：人民币柒万玖仟玖佰元整（¥79900）；

4.采购需求：详见招标文件第三部分，请仔细研究；

5.合同履行期限：自合同签订之日后，接到进场检测通知后2个工作日内安排检测组进场，至工程验收结束30日内。

**二、申请人的资格要求：**

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人应为中国境内合法注册的独立法人单位（含企业法人与事业法人）或其他组织。

2.投标人具有省级以上的市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书CMA，且具有中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室或检验机构认可证书CNAS。CMA和CNAS附件中均需同时具备《安全防范工程技术标准》GB50348-2018标准。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.本项目不允许分包。

**三、获取招标文件**

时间：自公告发布之日起5个工作日；

地点：通州湾江海联动开发示范区网（http://tzw.nantong.gov.cn/tzwjhldkfsfq/zfcg/zfcg.html）；

获取方式：至本项目招标公告附件中下载获取；

售价：0.00元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1.投标文件递交截止时间和地点

投标文件递交截止时间：2025年8月15日14时30分（北京时间）。

投标文件递交地点：通州湾示范区社会管理服务中心九楼会议室（909），如有变化另行通知。

**逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。**

2.开标时间及地点

开标时间：2025年8月15日14时30分（北京时间）。

开标地点：通州湾示范区社会管理服务中心九楼会议室（909），如有变化另行通知。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.投标保证金：免收

2.履约保证金：免收

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以通州湾江海联动开发示范区网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

4.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：南通市公安局通州湾江海联动开发示范区分局

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

地址：江苏省南通市通州区金海路1号

联系人：陈先生

联系方式：18816260130

2.采购代理机构信息：

采购代理机构：江苏睿致诚工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区江南路697号金轮星际中心A1栋7楼

联系人：尹建、陈小龙

电话：18906275357（尹建），18932207883（陈小龙）

第二部分 投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）评标方法与评标标准

（5）合同主要条款

（6）投标文件组成

（7）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3招标文件的修改将在通州湾江海联动开发示范区网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

3.4修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标截止时间3日前，发布补充说明、澄清，不足3日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

4.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料、商务技术标、价格标。投标人按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3.投标文件的编写

3.1投标人按“第六部分 投标文件组成”要求编写投标文件。但表格可以按同样格式扩展。除另有规定者外，投标人不得修改。

3.2投标文件规格幅面A4纸（图纸、样品等除外）。

3.3按照招标文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。

3.4纸质投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

4.投标文件的份数和签署

4.1投标文件由：①资格审查证明材料、②商务技术标、③价格标共3部分组成（以下由文件序号代称）。

4.2纸质投标文件均为一式伍份，其中“正本”壹份和“副本”肆份。（具体要求详见第五部分投标文件组成）

4.3在每份纸质投标文件上要明确标注项目名称、对应的投标文件名称、投标人的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4.4纸质投标文件中的所有“正本”，其正文内容须按招标文件要求由投标人法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可为“正本”的复印件。

5.投标文件的密封及标记

5.1投标人须将本项目投标文件：**①、②、③单独密封。**

5.2投标人可将每部分投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋或封箱上标明正、副本字样。

5.3密封后，应在封袋或封箱上明确标注**招标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人的全称及日期并加盖投标人单位公章。**

5.4采购人将拒绝接收未按照招标文件要求密封及标记的投标文件。

【特别提醒】投标文件中的**①、②**的“正本”或“副本”中，**均不得含有投标报价内容，否则作无效标处理**。

#### 6.投标有效期

6.1投标有效期为采购人规定的开标之日后**六十（60）天**。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 7.投标有效期的延长

7.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

8.投标报价

8.1本项目不接受任何有选择的报价。

8.2投标报价均以人民币为报价的货币单位。

8.3报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

8.4投标人应根据采购人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出投标报价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

8.5本项目为固定总价报价方式。投标人的报价应包括完成本项目所需的一切费用，包含但不限于服务人员的工资、福利、服装、劳保用品、外委服务项目及所有依法应缴纳的社会保险等及承诺达到采购人管理要求的一切费用；合理利润；一切税费等招标文件要求的所有费用。

### （四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

投标人应当在投标文件提交截止时间前制作并提交其投标文件。

2.提交投标文件截止时间

2.1投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标文件递交截止时间。

2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后递交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1投标文件的撤回

4.1.1投标人可在投标截止时间前，以书面的形式撤回其递交的投标文件。

4.1.2投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2投标文件的修改

投标人可在投标文件递交截止时间前，对其投标文件进行修改。

4.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

2.评标委员会

2.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

**3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。**

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

**3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。**

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标文件的澄清

4.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过采购人或采购代理机构向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求书面提交“澄清响应函”。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

4.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

**采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。**

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

**5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。**

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章。

6.1.2资格审查证明材料、商务技术标中出现投标报价的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性审查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将书面要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标人

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构将在通州湾江海联动开发示范区网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

#### 3.中标通知书

3.1中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分 项目需求

项目属性：服务类项目

**一、采购标的清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| 1 | 1 | 2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务项目 | 其他未列明行业 |

**二、项目概况**

依据《南通市创建全国社会治安防控体系建设示范城市工作方案》（通办发[2021]20号）、《建立“常亮机制”持续做好全市雪亮技防工程运行维护工作》（通委政法[2024]72号）的要求，推动示范区雪亮技防建设提档升级、强化雪亮技防工程维护保障、深化雪亮技防资源共建共享，按照“核心区不少于70路/平方公里、其他地区不少于40路/平方公里”的建设标准，根据示范区开发建设需求，逐步提升公共安全视频监控建设联网应用工作整体水平，促进示范区立体化社会治安防控体系建设向纵深发展。

前期雪亮工程建设已覆盖示范区现代纺织产业园、高新电子信息产业园、高端装备临港产业园等重要路口，但未进行系统性的雪亮技防建设。蓝海新材料地区是今后开发建设的热点地区，届时物流、人流将会井喷式上升，将会给社会治安防控带来较大压力，需要同步进行防控体系建设，同时蓝海新材料所在园区属于产业生活园区，人员流动性大，需对主要进出入口进行治安布控。高端装备临港产业园属于示范区重点港口，急需加强安全监控覆盖。工业园区重点企业的人员密集区未覆盖；同时存在部分道路有信号灯但无视频监控设备的情况、事故多发场所视频监控未覆盖。

自2014年起，通州湾示范区公安分局已相继完成了技防城一期、二期、扩容一期，雪亮工程一期、二期，电子警察二期，涉海“技防”，金汤工程一期，以及G328重型货车管控等9个公共安全视频建设项目，随着视频点位建设数量的增加，后台存储冗余空间日益减少，已无法承载本期新建视频点位的存储要求。需对存储进行扩容升级，满足本期新建视频点位的存储容量。

为响应国家国产化替代要求，对于新建视频监控资源，前端设备和后台存储必须要使用国产化设备，特此对应用平台进行国产化适配升级，升级后可以实现新增国产化设备可以正常兼容接入现有平台且保证业务的正常使用。

2025通州湾示范区雪亮技防建设项目主要建设内容为：前端建设、后台应用升级、配套升级。

（一）前端建设

1、围绕治安监控补盲建设、治安卡口建设、主要道路监控建设、工业园区企业人员管控、区间测速、电子警察建设、重点场所技防改造7个建设场景建设智能前端摄像机576台。其中900W电警摄像机66台、1200W电警摄像机28台、900万环保卡口摄像机145台、全彩定焦枪型摄像机136台、车辆抓拍摄像机8台、全结构化变焦摄像机 89台、人像抓拍摄像机78台、双摄球型网络摄像机10台、球型网络摄像机12台、广角双目拼接摄像机4台，配套支架576个，三合一补光灯254台、电警补光灯203台、常亮补光灯150台、信号检测器19台、交通信号机2台，室外音柱6台，350兆专网警用数字集群车载台8台。

2、无人机机场2套，智能地图测绘软件1套，无人机驾驶员培训服务2次，并获取民用无人驾驶航空器操控员执照（CAAC）。

3、租赁前端点位到运营商IDC机房光纤链路133条，包含五年光纤链路租赁费用。前端的传输网络上行设备全部由运营商负责提供，包括接入交换机，建设方只租赁线路。

4、原立杆点位迁移1套、新建立杆109套、加装横臂22套、龙门杆5套、综合柜9台、监控箱146台、工业级交换机51台、光模块62台、智能运维模块9台、新建点位取电工程133套。

（二）后台应用升级

1、对本期新建的智能前端进行存储60天。配置2台48盘位云存储设备及满配10TB硬盘。增加视图库网关4台和视图数据交换矩阵服务器5台。卫星地图更新升级。视频图像综合应用平台图片存储扩容配置25块8TB硬盘。

2、视频图像综合应用平台国产化适配升级。

3、建设指挥预警软件模块应用。

（三）配套升级

1、通州湾示范区分局702会议室、802会议室、9.5楼会议室升级改造，包括LED显示屏、会议话筒、装饰装修等。

702会议室：建设1套LED显示屏，像素间距≤1.25mm，屏体面积不小于11.47平方米（长5.12m\*高2.24m），整屏分辨率不小于4096\*1792，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽。配置1套LED主控视频控制器、1套LED屏专用配电箱及相关元器件、1套LED屏钢结构（镀锌方管焊制，上下各4公分、左右各12公分包边，框架厚度≦17CM，实际尺寸根据现场实际情况定制）、2套一拖四无线鹅颈话筒，以及对会议室原装饰墙面拆除、讲台拆除、隐形门、领奖台地面基层及地板改造、显示屏背景窗帘等装修升级改造。

802会议室：建设1套LED显示屏，像素间距≤1.25mm，屏体面积不小于9.13平方米（长5.4m\*高1.69m），整屏分辨率不小于4320\*1350，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽。配置1套LED主控视频控制器、1套LED屏专用配电箱及相关元器件、1套LED屏钢结构（镀锌方管焊制，下口及背后固定，上口和左右各四公分包边，下口全包，框架厚度≦12CM，实际尺寸根据现场实际情况定制）、11套数字触控型代表单元话筒，以及对会议室门框拆除、木门1樘、墙面改造。

9.5楼会议室：建设1套LED显示屏，像素间距≤1.25mm，屏体面积不小于7.31平方米（长3.6m\*高2.03m），整屏分辨率不小于2880\*1624，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽。配置1套LED主控视频控制器、1套LED屏专用配电箱及相关元器件、1套LED屏钢结构（贴墙安装，镀锌方管焊制，不锈钢包边，实际尺寸根据现场实际情况定制）以及对会议室双层轻钢龙骨隔墙改造、隐形门2樘、原顶面修复等。

**三、项目需求**

为保证2025通州湾示范区雪亮技防建设项目的建设实施质量与招投标文件、设计方案、合同、相关标准规范的符合程度，需开展第三方验收检验，检测机构需对上述项目建设内容进行功能、性能等方面的检测核查，对不符合要求的部分，提出明确的整改意见，确保第三方检测报告符合相关国家标准规范以及项目招投标文件、设计方案和合同内容要求，为项目竣工验收提供客观依据。

为使项目工程质量符合招标技术要求和国家规范要求，第三方检测应贯穿整个项目施工过程，直至竣工验收，项目启动初期，应对项目招投标技术文件进行梳理，为施工单位提供技术指导，并针对类似项目常见的问题进行事先告知，让施工单位在项目前期对隐藏的风险进行规避。在施工过程中，根据施工进度提供首次检测、中间检测和竣工检测，并根据现场检测情况对施工单位提供整改建议，对不符合项向甲方及时汇报并进行纠偏，整改后及时安排人员进行复测，在项目竣工时提供完整的符合要求的检测报告。

**四、服务内容**

**1.第三方验收检测**

**1）前端建设**

主要检测内容如下，每个项目的具体检测内容，要在检验期间根据各个项目实际的项目设计方案、建设合同、招投标文件的要求在检测时给予细化和确定。

**1.1系统架构**

依据文件进行核查,检查联网系统的传输网络结构，系统组网模式,是否符合设计要求。

**1.2场景效果**

依据文件要求对前端监控实现的监管效果、功能进行核查，对不同场景下需实现的不同功能和效果进行逐项核查，围绕治安监控补盲建设、治安卡口建设、主要道路监控建设、工业园区企业人员管控、区间测速、电子警察建设、重点场所技防改造7个建设场景。

**1.3系统性能**

依据《安全防范工程技术标准》GB50348-2018、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016等相关规范要求和技术文件对监控系统的监视图像清晰度、回放图像清晰度、数字视频信号要求、实时图像显示质量检验、系统控制功能、监视功能检验、显示功能检验、记录功能检验、回放功能检验、存储图像回放质量检验、图像丢失报警功能检验、联网系统信息传输网络性能、安全性检验等进行检测。

**1.4前端设备配置**

依据验收文件中采购合同等资料检查主要组成硬件设备的品牌、型号、规格、数量、配置、功能等与标书、合同、产品检测报告等文件的一致性。包括感知设备、监控设备、补光灯、爆闪灯、杆件、机箱等。

**1.5施工质量**

**前端：**核查前端设备的安装是否牢固、可靠,位置选择是否得当；

**杆件：**通过现场核验和检查监理报告的方式，对其以下内容进行检查：

1)核查杆件材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等是否符合招标文件要求；

2)核查杆件基础的浇筑、混凝土强度等级是否符合技术文件要求

3)核查杆件是否进行编码，立杆编码是否符合编码规则；

4)核查杆件垂直度、强度、防腐措施、连接安装等施工质量,是否符合设计要求；

**线缆敷设质量：**通过现场核验和检查监理报告(如隐蔽工程报告、光缆工程)的方式，检查其施工质量是否符合规范标准和技术文件要求，包括地下管道埋设、室外线缆敷设、管道在引上处处理、架空线缆敷设、手井设置等。

**防雷与接地：**通过现场核验和检查监理报告(如隐蔽工程报告、光缆工程)的方式，对其以下内容进行检查：

1)检查杆件防雷的避雷针施工、安装,是否符合要求；

2)检测前端杆件接地电阻是否符合规范标准和技术文件要求；

3)核查接地装置材料、施工、安装是否符合要求；

4)检查接地端是否进行防锈、防腐处理

**机柜及设备箱：**通过现场核验和检查监理报告的方式，对其以下内容进行检查：

1)核查机柜基础的浇筑、混凝土强度等级是否符合技术文件要求；

2)核查设备箱材质、防护等级、防水、防尘、防锈、防雷、防暴晒处理；

3)检查箱体内设备的摆放位置、安装方式、接线方式、线缆敷设方式等。

4)检测箱体安装质量，如垂直度、高度等。

**2)平台应用升级改造**

本项目对通州湾视频图像综合应用平台进行国产化硬件硬件接入升级适配，需依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》、GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 37715-2019《公安物联网基础平台与应用系统软件测试规范》、GA/T 1765-2021《公安视频图像信息应用平台软件测试规范》等规范要求和本项目相关技术文件对其功能、性能进行测试,包括软件功能性、可靠性、易用性、性能效率、信息安全性等质量特性。

**（1）功能性测试要求**

按照软件功能需求规格说明的要求，对软件所有功能模块进行测试，测试用例需覆盖所有功能点，以标准化的测试方法验证系统功能是否按既定目标完全实现。

**（2）性能测试要求**

对软件的用户数、并发数及响应时间进行测试，选择具有代表性的性能测试点展开测试工作。系统平台能够满足用户的并发访问，整体响应性能在3秒以内，能满足今后平台的应用扩展需求；文本信息交换的响应时间应控制在1秒以内，采用消息中间件对数据交换进行管理；图片、声音信息交换响应时间控制在10秒以内。

**（3）可靠性测试要求**

采用常见的黑盒测试方法，设计各种异常数据输入、异常操作，以及诸如网络中断等异常情况，验证软件是否仍然可靠运行。

**（4）易用性测试要求**

采用常见的黑盒测试技术，结合功能性测试，验证软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、提示信息和标识是否容易理解，易于浏览，检查软件的输入、操作方式是否便捷、易用、易学等。

**（5）安全测试要求**

采用配置检查、数据抓包分析、安全漏洞扫描等方法，验证软件的数据保密性、完整性、抗抵赖性，以及是否有安全漏洞。

**（6）回归测试**

针对软件测试过程中发现的任何问题需及时提交采购方知晓并交予开发方进行整改，整改完成后需进行回归测试，直到系统所有指标均达到采购方要求。

**3)平台硬件升级扩容**

第三方检测机构需对升级扩容中的增加的主要设备品牌、型号、规格、数量、配置、功能等与标书、合同、产品检测报告等文件的一致性进行核对，对扩容后的效果进行核查。

**4)网络传输配套**

本项目前端的传输网络全部由中标方负责提供，为了公安信息网络的安全，防止不法分子通过公网入侵后端视频图像综合应用平台，造成信息泄露，传输网络需要与公网完全物理隔离，组网方式不得采用PON网络，从前端接入点至汇聚节点、汇聚节点至核心节点、核心节点至公安1楼机房间的光纤路由全部采用裸光纤电路方式（至少是双芯），中间涉及的接入通信设备、通信汇聚设备、核心设备全部由中标方负责，建设方只租赁其VPN专线的模式。

第三方检测机构需对传输网络方式、带宽进行测试，并对增加的主要设备的型号、功能、参数进行核查，对其网络架构进行检查。

**5)安全风险评估**

依据《信息风险评估规范》，对2025通州湾示范区雪亮技防建设项目进行安全风险评估，从网络、系统、应用、数据、管理、运维、灾难处置、物理等方面，对资产、威胁、脆弱性进行风险分析，出具风险评估报告（可外委）。

**五、服务要求**

**1、工作质量要求**

（1）投标人应科学、公正、公平的对所有建设内容进行验收检验与评估，确保检验结果客观，准确，如果出具虚假报告，采购人不支付相应项目的检验费用，并建议相关机构进行处罚或处理。

（2）各项检验应严格按照有关国家标准、行业标准和本项目有关技术标准、要求进行。

（3）检验项目内容满足本项目招标文件的要求，各项检验数据应真实、准确、有效；如提供虚假检验报告，采购人有权拒绝支付检验费用。

（4）检验报告应全面规范，检验结论应科学公正，符合实际。

（5）中标人需对其检验报告负责，保证检验工作的真实性、及时性和合法性。

**2、实施要求**

（1）中标人应保证投标项目在采购人条件成熟时应立即开展实施。

（2）中标人合同签订后提供服务前应向采购人提供针对本项目制定完整的实施方案，包括但不限于进度安排、人力资源计划、质量保证、风险管理、沟通管理等内容。

**3、成果交付要求**

项目实施完成后，按要求交付正式的第三方检测报告、项目财务决算报告、安全风险评估报告、实战对抗测试报告。

在检测过程中，如果发现中标人未按质量标准检测以及出具作假检测报告，除采购人按合同实施经济处罚外，采购人有权单方解除合同，追究违约责任。

**4、保密要求**

本项目的内容涉及所有资料都视为内部涉密数据，中标人有责任和义务保证项目所涉及全部内容的保密和安全，不得在其他任何场合以任何手段使用。对于本项目中所涉及的全部内容的安全保密，服务实施前中标人需向采购人提供书面的保密保证。对于中标人未经采购人书面同意，以任何方式和渠道泄露秘密的情况，中标人将承担由此造成的一切损失并承担法律责任。中标人需建立完善的安全和保密体制，在本项目结束后，需将本次安全服务中所使用和拥有的采购人的资料进行归档和清点并归还，对于不能归还的资料进行书面说明由双方进行协商处理，中标人应在项目实施前与采购人签订保密协议。

**六、服务期限**

自合同签订之日后，接到进场检测通知后2个工作日内安排检测组进场，至工程验收结束30日内。

**七、付款方式：**

（1）服务费在合同实施期间，不随国家政策调整或法律、法规、标准及市场因素变化进行调整。合同签订后30个工作日内支付合同金额的20%；工程实施完成竣工验收后30个工作日内支付合同金额的40%；工程审计结束后30个工作日内支付合同金额的40%。

（2）每次支付前，中标人均应出具相应金额的正式发票。

（3）最终的结算方式，以双方就本项目签订的采购合同为准。

**八、其他说明**

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局为项目资产方，南通市公安局通州湾江海联动开发示范区分局为项目实施方，江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局、南通市公安局通州湾江海联动开发示范区分局将共同对2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务项目进行采购。

项目实施、合同签订及合同付款均由南通市公安局通州湾江海联动开发示范区分局负责。

**第四部分 评标方法与评标标准**

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标人。

|  |  |
| --- | --- |
| 选取中标人数量 | 选取中标人的原则 |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。 |

**一、政府采购政策功能落实**

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

**二、评标方法与评标标准**

（一）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

1. 商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标内容 | 评分要求 | 分值 |
| 1 | 技术实施方案 | 投标人提供的技术保障方案包括风险管理、保密措施，方案内容包括但不限于测试依据、测试内容、测试方法等内容：方案内容详实、清晰明了、合理全面、可操作性强完全满足或优于本项目采购且切实可行的，得10分；  能满足采购需求的，得6分；  能满足基本需求的，得2分；  未提供不得分。 | 10分 |
| 2 | 检测能力 | 投标人具有CMA和CNAS能力证书，并能力附表中均包含以下范围：   1. 《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》GB/T 31488-2015 2. 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181.2016 3. 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018 4. 《城市监控报警联网系统 合格评定 第一部分 系统功能性能检验规范》GA 793.1-2008 5. 《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011 6. 《数据中心基础设施施工及验收规范》GB 50462-2015 7. 《视频显示系统工程测量规范》GB/T 50525-2010 8. 《基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法》GB/T 21671-2018 9. 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》GA/T 961-2020 10. 《时间同步系统》QB/T 4054-2019   每具有一项得3分，最高30分  **需提供CMA和CNAS能力证书附表复印件（或扫描件）并加盖投标人公章，否则不得分。** | 30分 |
| 3 | 检测软件 | 投标人具有拥有自主知识产权的检测用相关软件：安全技术防范工程智能测试分析系统、智能化系统质量检测系统、检测数据综合分析平台、信息系统的功能检测软件、网络信息安全检测系统，每具有以上一项供本项目使用的得2分，本项最多得10分；  **需提供软件著作权登记证书复印件（或扫描件）并加盖投标人公章（著作权人须与投标人名称一致），否则不得分。** | 10分 |
| 4 | 人员资质 | 投标人拟派本项目的负责人具有智能工程检测专业高级或以上技术职称并为本项目提供检测服务的得4分；具有省级及以上质量技术监督部门授予的CMA证书授权签字资格的得4分，具有省级质量技术监督局颁发的评审员证书的得4分。本项最多得12分。  **需提供委派项目负责人承诺书原件（格式自拟）及项目负责人相关证书复印件（或扫描件）并加盖投标人公章，否则不得分。** | 12分 |
| 5 | 业绩 | 投标人提供以往类似项目天网或雪亮工程的检测合同或检测报告复印件（或扫描件）并加盖投标人公章，每份2分，本项最多得8分。 | 8分 |

第五部分 合同主要条款

**2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务项目**

采购合同

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

日 期：2025年 月 日

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

甲方委托乙方承担2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务项目。甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》的规定，经协商签订本合同，以明确双方的责任和义务。

一、工程地点：江苏省南通市通州湾示范区

二、工作内容

根据项目工程验收的需求，计划对2025通州湾示范区雪亮技防建设项目工程范围内的全部内容进行第三方检测，第三方检测应贯穿整个项目施工过程，直至工程决算结束，并对本项目提供安全风险评估、实战对抗测试和财务决算报告。

三、工期

自合同签订之日后，接到进场检测通知后2个工作日内安排检测组进场，至工程验收结束30日内。

四、检测费用和支付办法：

（一）本合同为固定总价合同。

费用：按中标结果确定的全部检测费用总计人民币（大写） （¥ 元）。

（二）支付办法：

（1）服务费在合同实施期间，不随国家政策调整或法律、法规、标准及市场因素变化进行调整。合同签订后30个工作日内支付合同金额的20%；工程实施完成竣工验收后30个工作日内支付合同金额的40%；工程审计结束后30个工作日内支付合同金额的40%。

（2）每次支付前，中标人均应出具相应金额的正式发票。

（3）最终的结算方式，以双方就本项目签订的采购合同为准。

五、组成合同的文件

1.招标文件；

2.本合同；

3.中标通知书；

4.投标文件及其附录；

5.技术标准与规范；

上述文件应认为是相互补充和理解的，但如出现含义不清或互相矛盾处，以上所列顺序在前的为准。

六、双方责任

（一）甲方责任

1、协调乙方同有关单位的关系；

2、签订合同后5天内向乙方提供与本项目有关的图纸、文件；

3、为乙方的现场工作提供必须的协调条件和信息资料；

4、按合同约定支付费用。

（二）乙方责任

1、负责按第二条规定的内容完成2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务。

2、 工程检测项目技术负责人

姓名： 联系电话：

3 、技术服务的方式

（1）现场检测工作应有两名或两名以上检测人员承担，进行检测操作的人员必须经过培训并持有上岗证。组织专门针对本项目的专项服务小组，并设专门人员值班，设立服务电话及24小时值班电话迅速为检测现场解决问题。当现场检测需要甲方相关职能部室解决问题时，服务小组应立即通知相关部门（通知形式包括电话、口头或书面形式）。

（2）现场检测所用仪器设备应在检定或校准周期内，并处于正常状态，仪器的精度应满足检测项目的要求。

（3）检测环境要求：如温度、湿度、噪声、振动等应满足标准等技术文件规定。系统设施相关组件的使用和检测仪器性能有环境要求时，检测时应做好检测环境要素的记录。

（4）在规定时间内提供符合国家标准及行业标准的检测报告。

4、质量和期限要求：

（1）检测质量：

①必须根据有关标准及技术文件进行现场检测，原始记录应记录在专用记录纸上，数据准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、涂改，如有笔误，应进行杠改。当采用自动记录时，应符合有关要求。原始记录必须由检测和记录人员签字。如果检测工作过程中出现异常现象，应将情况及时上报质量负责人。

②现场检测人员应参加现场检测的全过程，不得擅离职守。确需离开检测现场时，应记录已测数据，离开前须对被测对象或开展工作的设备、场所进行有效的签封。

③现场抽测的设备应予以标识并明确记录。

④当发现检测数量不足或检测数据出现异常情况时，应补充检测。

⑤检测结束后，检测人员尽快做好检测数据计算分析工作。

（2）检测工期：完成检测后在业主规定的时间内提交正式的检测报告。

（3）所出具的检测报告等文件必须真实有效，符合有关规范要求。试验检测程序符合规范并对试验结果承担责任。检测作业结束后按招标人要求时间出具真实、科学、准确、公正的检测报告。

5、本检测工程服务地点为本合同项目工程工地或乙方试验室，服务期限至本合同项目验收完成并提交所有检测资料为止。

6、乙方应严格遵守甲方制定的各项工程项目管理制度，否则必须按照制度接受处罚。

7、乙方应制定严格的检测方案，在进行检测时应严格按设计要求和规范规定进行检测，并且保证项目的安全和检测人员的安全；

8、进入检测现场时，检测人员应识别现场可能存在的不安全因素，如撞击、坠落、漏电等，在进入现场时应穿戴必须的安全防护用具（如安全帽、反光背心、安全带、手套及急救药箱等），严格按测试设备、检测装置的操作规程作业，非操作人员不得进入现场。在检测过程中发生异常现象，应有相关应急措施、方案。

9、为确保现场检测作业安全，维护现场正常检测秩序，必须强化“安全第一，预防为主”的方针。安全生产目标：杜绝人身伤亡事故；杜绝重大设备、仪器人为损坏事故；杜绝重大火灾事故；将人员受伤和仪器设备受损率减少到最低程度。

**七、对检测结论异议的处理**

甲方对检测结论有异议的，可由甲方指定的具有检测资质的检测机构进行复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

**八、违约**

8.1如乙方不能履行检测任务或检测服务达不到规定要求，乙方按照要求进行整改，如在规定期限内整改达不到要求，甲方有权要求乙方退场，已完工的工作量不予结算。

**九、争议的解决**

9.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

9.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请南通仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

**十、合同订立**

1.订立时间：2025年 月 日。

2.订立地点：江苏省南通市通州湾示范区 。

3.本合同，自合同签订之日起生效。

4.本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执贰份。

甲方： 乙方：

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： 或其委托代理人：

日期： 日期

第六部分 投标文件组成

**投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标三部分组成。**

**一、资格审查证明材料（单独装订密封，不能出现价格标。）**

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）；

2.提供法定代表人身份证明原件（格式见附件）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件）；

4.按招标公告资格要求提供相应的佐证材料（以下佐证材料须提供复印件（或扫描件）并加盖投标人公章）：

（1）企业法人营业执照或事业单位法人登记证明或其他组织证明材料；

（2）提供投标人省级以上的市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书CMA，并提供中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室或检验机构认可证书CNAS。CMA和CNAS附件中均需同时具备《安全防范工程技术标准》GB50348-2018标准。

5.其他需要提交的资格审查证明材料。

**二、商务技术标（单独装订密封，不能出现价格标）**

1.投标人情况一览表；（格式见附件）

2.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

3.评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料；

4.招标文件中要求提供的其他材料。

注：以上证明材料如为复印件均需加盖投标单位公章。为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

**三、价格标（单独装订密封）**

1.开标一览表（格式见附件）；

2.投标分项报价表（格式见附件）；

3.中小企业声明函（如符合需提供，格式见附件）；

4.监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供，格式见附件）。

**格式附件如下：**

**投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人身份证明**

先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标人（盖公章）：

**注：提供法定代表人的身份证复印件（或扫描件）盖公章；**

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （授权单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）（身份证号 ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号： ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于 年 月 日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

**注：提供投标代表本人身份证复印件（或扫描件）盖公章；**

**投标人信用承诺书**

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人采购投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受采购投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购投标行为予以限制的情形，自愿接受采购投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

**如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。**

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**投标人情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | | | | | |
| 单位优势及特长 | | |  | | | | | | | | |
| 单位  概况 | 职工总数 | | 人 | | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | | 实现利润 | |  |
| 流动资金 | | 万元 | | 主要  产品 | 1. | | | | |
| 固定资产  （万元） | | 原值：  净值： | | 2. | | | | |
| 占地面积 | | M2 | | 3. | | | | |
| 本次  投标  产品  情况 | 本次投标 产品名称 | | | 型 号 | | 上年 产销量 | 产品技术  先进水平 | 曾获何级  何种奖励 | | 主要用户 名称 | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |
| 其他 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，而后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。 | | | | | | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |

**开标一览表**

项目名称： 2025通州湾示范区雪亮技防建设检测服务项目

|  |
| --- |
| 投标总报价 |
| 大写：人民币  小写： （人民币：元） |

投标人：（盖章）

日期： 年 月 日

**投标分项报价表**

**（格式自拟）**

投标人：（盖章）

日期： 年 月 日

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

潜在投标人公章：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

**监狱企业证明函**

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定， （填写投标人法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体标段。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。