通州湾示范区防空报警器控制系统

采购项目

询价文件

采购人：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

二○二五年六月

目 录

第一部分 投标邀请书

第二部分 邀请公告

第三部分 邀请须知

第四部分 项目需求说明

第五部分 开标和评标

第六部分 投标响应文件组成

询价文件备案表

|  |
| --- |
| 编制人：   日期： 2025年06月 10日 |
| 审核人：   日期： 2025年06月 10日 |
| 采购人(盖章) 法定代表人(签字或盖章)日期：2025年06月10日 |

**第一部分** **询价公告**

通州湾示范区防空报警器控制系统采购项目的潜在供应商应在通州湾江海联动开发示范区官网获取采购文件，并请于**2025年6 月20日 9点 30 分**（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况：**

项目名称：通州湾示范区防空报警器控制系统采购项目

预算金额：76000元

最高限价：76000元，响应单位投标报价若超过最高限价的作无效标处理。

采购需求：详见第三部分项目需求。

服务期限：自同意开工之日起 30日历天内完成供货、安装、调试、直至验收合格，并交付用户方使用。

**二、采购文件内容：**

具体要求详见第三部分，请仔细研究。

**三、供应商资格要求**

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明，提供复印件并加盖公章）。

（2）响应供应商符合条件的声明函（按后附格式）。

（3）供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式按照后附）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式按照后附）的这两项（须加盖公章）。

（4）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）供应商需具有国家保密局和国防科技工业局联合颁发的二级及以上《武器装备科研生产单位保密资格证书》有效资质或具有国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》；依据国家人防办《人民防空警报设备生产管理规定》的通知第三章第九条相关规定，供应商需为国家人防主管部门认定的生产单位，供应商不是人防警报系统制造商的，须提供制造商出具所投产品的合法授权证明；

（6）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（7）本项目不接受联合体投标。

**四、采购文件的开标时间、地点**

1.响应文件提交：

提交开始时间：**2025年6月 20 日 9 点00 分起**，

截止时间：**2025年6月20日 9点30 分（北京时间）**。

地点： 通州湾商务大厦 210会议室 ，如有变动另行通知。逾期递交的磋商响应文件恕不接受。

2.开启

时间：**2025年6月20日 9点 30 分（北京时间）。**

地点： 通州湾商务大厦**210会议室** ，如有变动另行通知。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标保证金：免收

2、项目谈判活动模式：现场递交文件并参与磋商。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局

联系方式：洪先生，051381680134

**第二部分 投标须知**

**一、采购文件由采购人解释**。

1.供应商获取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果响应供应商没有按照采购文件要求提交投标响应文件，或者投标响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其邀请将被拒绝，响应供应商自行承担责任。

**二、采购文件的澄清、修改、答疑**

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4.响应供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由响应供应商自负。

5.采购人视情组织答疑会。

**三、投标报价**

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标响应文件中报价表内容与投标响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）投标响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（投标报价总表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

**四、投标响应文件的编写、份数和签署**

1.响应供应商按第六部分“投标响应文件组成”编写投标响应文件。投标响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致投标响应文件被误读或查找不到，其责任应当由响应供应商承担；牢固装订成册，不可使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；投标响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标响应文件签署人签字并加盖公章。

2.投标响应文件（资格审查文件、价格标），明确标注响应供应商全称、“正本”、“副本”字样。**正本份数：1份，副本份数：2份。**

3.投标响应文件正本须打印并由响应供应商法定代表人或授权人签字并每页加盖单位印章。副本可复印，但须每页加盖单位印章。

**五、投标响应文件的密封及标记**

1.响应供应商应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格标须单独密封，不得出现于资格审查证明材料中。

3.密封后投标响应文件（包含资格审查文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的投标响应文件。

**六、投标响应文件的递交时间**

投标响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标响应文件。

**七、相关费用**

1.供应商承担参与邀请可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

**八、付款方式**

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效投标处理。

付款方式：**双方合同签订且所有设备进场验收合格，乙方开具相应的发票后30日内支付合同总价的60%；设备安装、调试及验收合格后7个工作日内支付至合同总价的90%；余款10%在质量保证期满后七个工作日内一次性全部付清。本项目设备产权属于采购方。**

结算方式：中标综合单价\*实际数量（以采购方确认的为准）。

1. 合同授予

1、中标人凭中标通知书30日内与采购人签订合同。本合同一式肆份，采购单位贰份、供应商两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

2、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

3、按采购合同约定支付的款项，实行采购人直接按实支付。

4、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

5、付款方式详见询价文件本部分第八条款，以上项目款的支付不计息。

**第三部分 项目需求说明**

**请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。**参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

**一、项目需求**

（一）采购清单及技术规格参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **单位** | **数量** | **最高限价（元）** | **备注** |
| 1 | 电声警报器 | 台 | 2 | 76000 | 含材料费、运输费到制定地点的装运费用、安装调试费、相关辅助材料费、检验费、人员培训费用、税费、售后服务等费用 |
| 2 | 电声警报器控制器 | 套 | 2 |

（二）设备采购技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| 1 | 电声警报控制器 | **1、电声警报控制器**（1）满足国人防《人民防空警报控制系统通用要求》RFHB 03-2014、《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》RFHB 05-2014；★（2）数字灵敏度：≤-123dBm (600bit/s,丢包率为5×10-2)；★（3）抗同频干扰：≥3dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)； ★（4）抗单频干扰：≥3dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)；★（5）抗白噪声性：≥3dB (600bit/s，丢包率为5×10-2)；（6）误警概率：信道误码率Pe=10-5时，小于10-12；（7）虚警概率：信道误码率Pe=10-5时，小于10-25；（8）漏警概率：信道误码率Pe=10-5时，小于10-12；（9）工作频段：UHF频段；（10）工作温度：–20℃～+50℃；（11）存贮温度：-30℃～+60℃；（12）相对湿度：95%，温度30℃～60℃；（13）电源：交流电220±15% 50Hz±1Hz；（14）颜色：银灰或白色（国家标准）；★（15）必须保证产品生产厂家为国产自主可控品牌，不得有任何国外品牌痕迹。★（16）与原安装的中央站相匹配（投标人须在开标前自行带设备到通州湾中央控制站匹配；由于中央控制站为涉密工程，需方不提供技术、数据支持，如果投标人没有进行匹配或没有匹配成功，投标人自行退出此项目。需方不接受任何说明与解释，所产生所有费用由中标人自行承担）。**2、天线：**频率范围220-240MHZ，全向增益3.5，垂直极化。**3、馈线：**纯铜同轴电缆，阻抗50Ω、15m，与全向型玻璃钢天线配套使用。 |
| 2 | 电声警报器 | **电声警报器：**执行标准《人民防空电声警报器通用要求》RFXB 03-2007（1）符合国家规范的预先警报、空袭警报、解除警报、灾警、消警等功能；（2）主机预留遥控接口，采用dB-15标准插件。可以根据不同的遥控系统的要求给予不同的接口电路配置，实现指挥中心向控制终端实施电源接通、各种警音的发放、转换或输送扩音信号等操作功能；（3）主机具备对蓄电池进行自动充电功能（当蓄电池电量充足时，自动停止充电），保证电池电量的充足；（4）在交流电源突然断开时，主机自动切换到后备电源，保证供警报系统正常工作；交流电源再次接通时，主机自动切回交流供电状态；（5）一路话筒输入，一路线输入，可进行扩音及驳接外置音源；（6）内置监听扬声器，可在室内监听警音, 警音发送同时实现警音变调周期的时间显示；（7）工作状态自检功能,能够直观显示警报系统的工作情况。（8）听从控制终端发出指令，做出相应动作；技术参数：（1）额定功率: 2000w；（2）工作电压: AC220V；（3）输出阻抗: 4Ω；（4）话筒输入阻抗: 600Ω；（5）话筒灵敏度: 20mv；（6）扩音输入阻抗:4.7KΩ；（7）扩音灵敏度: 200mv；（8）音频带宽: 270Hz-8000Hz；（9）失真度: ≤2%；（10）环境温度: －40～＋50℃。★（11）必须保证产品生产厂家为国产自主可控品牌，不得有任何国外品牌痕迹。★（12）大号筒（角）：4组\*600w（由于甲方地理位置在海边：提供的大号筒（角）每组150W\*音头4只、必须热镀锌、喷塑工艺；抗腐蚀10年以上）。（13）音响dB/5m: 124dB。★（14）国标5号角铁配套支架（热镀锌工艺）。（15）输出定制音频线8\*2.5mm²。 |

**注明：（1）以上表格中带“★”号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件，按无效报价处理。**

（2）响应供应商中标后经采购人核实未按以上技术参数要求提供相关设备的，采购人有权取消其中标权利，并不予支付合同价款，其产生的一切后果由中标单位承担！

**（三）设备维护服务要求**

1、供应商必须按照人民防空警报相关规定，对防空警报设施定期进行维护、保养、检测并建立维护档案。

2、供应商必须确保采购人所属范围内的防空警报设备，随时处于良好的工作状态，当出现故障时，应及时向采购人通报；并迅速组织力量及时排除故障。

3、根据采购人授权，对所属行政区域内所有防空警报设施进行维护、保养、检测，日常维保中的低值易耗材料费用由供应商自行承担。并自觉接受采购人的检查监督，确保防空警报器工作性能正常。

4、不得擅自改变防空警报设施的物理位置和功能，如确属甲方需要，经甲方同意方可实施移位安装，所需耗材由甲方承担。

5、协议委托的警报器维护保养期间的安全工作，全部由供应商自行负责。

6、各防空警报器设点单位管理人员（联系人）的业务培训和其他费用，由供应商承担。

7、维护管理人员不得泄露人防警报设施设点位置，电台使用频率等到相关信息，违者严肃处理并追究相关责任。

8、一般情况下，采购单位设备发生故障，中标人在接到采购单位报障通知后，至少4小时内到达现场。一般故障中标人在到达现场后至少2小时内予以排除，特殊故障中标人至少8小时内予以排除，并保证采购单位设备正常运行。如在24小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购单位将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用以及产生的其他直接和间接损失由供应商承担。

9、供货时卖方应向买方提供货物的使用说明书、维保单等相关技术资料。

**三、付款方式：双方合同签订且所有设备进场验收合格，乙方开具相应的发票后30日内支付合同总价的60%；设备安装、调试及验收合格后7个工作日内支付至合同总价的90%；余款10%在质量保证期满后七个工作日内一次性全部付清。本项目设备产权属于采购方。**

**四、服务地点**：采购人指定地点。

**五、服务期限**：自开工报告签发之日起 30日历天内完成供货、安装、调试、直至验收合格，并交付用户方使用。

**六、投标报价**：报价包括但不限于本项目所有物资采购、人工、安装、技术培训、运输、管理费、税金等费用及一切为实现本项目而产生的所有费用。

**七、质量保证期及售后服务**

（1）所有产品质量保证期为竣工验收移交招标人后36个月。

（2）在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

（3）在质量保证期外发生的质量问题，由中标供应商负责解决，采购人应支付相应的费用。

（4）中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务中标人收取更换零部件的成本费，适当收取工时费及工程师差旅费等其他费用。材料、人工等价格参照“南通市建设工程造价管理处”当期发布的材料信息价下浮10 %；如果当期发布的材料信息价无相应材料信息价的，可以参考其他月份的价格，如果所有材料信息价都没有相应材料价格的，采用不少于三家单位的市场询价作为参考，以有效询价单位平均价予以计价。

**第四部分 开标和评标**

**一、采购人组织开标。**

响应供应商的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

**二、评委会由有关专家和采购人代表组成**，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对响应供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的投标响应文件进行评审。

注明：**未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在开评标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。**

**（一）评审内容**

1.投标资格是否符合

2.投标响应文件是否完整；

3.投标响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（**是否有实质性响应，只根据投标响应文件本身，而不寻求外部证据）；**

5.是否有计算错误。

**（二）相应的规定**

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

**三、陈述、演示、答疑、澄清**

如评委会认为有必要，响应供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其邀请内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对邀请内容进行实质性修改。

**四、出现下列情形之一的，作无效邀请处理;**

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.未按询价文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

**五、出现下列情形之一的，作废标处理**

1.符合条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足3家的；

2**.**出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效邀请或废标的其他情况。

**六、采用有效报价最低中标的投标原则**。**分资格审查、价格标二部分评审**。

**（一）响应供应商资格性、符合性审查**

响应供应商资格性、符合性不合格的，其投标响应文件判定为无效询价文件。合格的，评委对其询价文件继续评审。

**询价小组认为供应商的投标投标报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效报价处理。**

**备注：由于评分主要根据投标响应文件提供的资料进行，响应供应商须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的投标响应文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖响应供应商公章。**

**七、推荐中选服务单位**

**询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且有效报价最低的原则，确定成交供应商。中标候选人有效报价并列的，采取随机抽取的方式确定。**

**八、其他注意事项**

1.在开评标时间，响应供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向响应供应商解释落标原因。

3.在邀开标、评标过程中，如果响应供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止开标或评标。

4.凡在开评标过程中，采购人已提示是否异议的事项，响应供应商当时没有提出异议的，事后响应供应商不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，响应供应商现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

**九、中标通知**

中标结果在开评标现场宣读，评标结果宣读后1个工作日后，由招标代理通知成交供应商领取中标通知书。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

**第五部分 响应文件组成**

**投标响应文件由资格审查证明材料、价格标二部分组成。**

**一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，可单独密封并牢固装订）：**

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明，提供复印件并加盖公章）。

2.响应供应商符合条件的声明函（按后附格式）。

3.供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式按照后附）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式按照后附）的这两项（须加盖公章）。

4.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图）。

5、供应商需具有国家保密局和国防科技工业局联合颁发的二级及以上《武器装备科研生产单位保密资格证书》有效资质或具有国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》；依据国家人防办《人民防空警报设备生产管理规定》的通知第三章第九条相关规定，供应商需为国家人防主管部门认定的生产单位，供应商不是人防警报系统制造商的，须提供制造商出具所投产品的合法授权证明；

**二、价格响应文件，一正两副（可单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：**

1.投标报价表；

2.投标报价明细表。

**资格审查证明材料相关格式**

**1.法定代表人身份证明**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 联系方式：

系 的法定代表人。为 项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）** |

**2.授权委托书（如需）**

江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局：

本授权书宣告，在下面签字的 以法定代表人身份代表本单位授权： 为本单位的合法授权代表，授权其在 项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行邀请、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自 年 月 日起至 年 月 日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人： (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日 期：

|  |
| --- |
| **授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件开标现场备查）** |

|  |
| --- |
| **法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）** |

**3.供应商符合条件的声明函**

我单位参加 项目 （项目名称）， （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

（1）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（2）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

（6）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

响应供应商全称（盖章）：

日期：

**4.响应供应商认为应递交的其他材料**

**价格标响应文件相关格式**

**1.响应文件报价表**

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标总报价（元） | 最高限价（总价）（元） |
| 1 |  |  | 76000 |
|  承 诺 书 | 我单位针对本项目免费**质保期后**（包含前期已安装14台警报器维修服务）**的**材料、人工等价格的结算，愿意参照：（1）“南通市建设工程造价管理处”当期发布的材料信息价\*（1-下浮率 10 %）进行结算。（2）如果当期发布的材料信息价无相应材料信息价的，可以参考其他月份的价格，如果所有材料信息价都没有相应材料价格的，采用不少于三家单位的市场询价作为参考，以采购人确认的有效询价单位平均价予以计价。特此承诺！ |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

响应供应商全称（盖章）：

 日期： 年 月 日

**注：**

**1、本表为样表，具体可以自行调整。**

**2、投标报价保留小数点后两位。**

**3、本表中要求响应供应商提供以上承诺书的所有内容，若有漏项或未响应的，经询价小组核实后作无效标处理。**

**2.投标报价明细表**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **投标技术****参数** | **单位** | **数量** | **综合单价报价（元）** | **投标总价（元）** | **备注** |
| 1 | 电声警报器 |  | 台 | 2 |  |  | 含材料费、运输费到制定地点的装运费用、安装调试费、相关辅助材料费、检验费、人员培训费用、税费、售后服务等费用 |
| 2 | 电声警报器控制器 |  | 套 | 2 |  |  |
| **合计：人民币大写：**  **（小写：¥ ）** |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

响应供应商全称（盖章）：

日期：

**注明：1、若以上投标单位存在漏项或规格参数不符合本项目提供的以上表格中要求的，均作无效标处理。**

**2、投标报价保留小数点后两位。**

**3、询价文件项目需求中带“★”号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若响应供应商在此表中有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件，按无效报价处理。**